***PIEDĀVĀJUMS NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***(Iesniegts \_\_\_\_/ \_\_\_\_/ 2017)***

**Tirgus izpēte par krāsošanas kameras ventilācijas ierīkošanu,**

**Dārzciema ielā 70, Rīgā**

Līgums līdz 31/05/2017, *Cenas ar PVN €*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Darba apraksts | Mērv. | Daudzums |
| 1 | Taisnstūra gaisa vads 1950x650Zn | t.m. | 5,00 |
| 2 | Taisnstūra līkums 45gr., 950x650Zn | gab | 2,00 |
| 3 | Taisnstūra gaisa vads 650x650Zn | t.m. | 5,50 |
| 4 | Taisnstūra līkums 45gr.,650x650Zn, nobīde uz 650 pa c. | gab | 1,00 |
| 5 | Izolēta dūmv.caur. 1000 nerūs./nerūs.430, D250/350 mm | gab | 9,00 |
| 6 | Izolēta dūmv.caur. 1000 nerūs./nerūs.430, D250/350mm nobīde | gab | 1,00 |
| 7 | Izolēta dūmv.caur. 500 nerūs./nerūs.430, D250/350 mm | gab | 1,00 |
| 8 | Izolēts T-gabals 90gr.,ar adapt. nerūs./nerūs 430, D- 250/350 | gab | 1,00 |
| 9 | Izolēts kondensāta izvads uz sānu nerūs./nerūs 430, D-250/350 | gab | 1,00 |
| 10 | Izolēts dūmvada nobeigums nerūs./nerūs 430, D-250/350 | gab | 1,00 |
| 11 | Izvads cauri jumtam, nerūs. tērauds 430, 0-5gr., D-350 | gab | 1,00 |
| 12 | Lietus krādziņš, nerūs.tērauds 430, D-350 | gab | 1,00 |
| 13 | Siju/pārseguma stiprinājums, A/V gruntēts, 800mm D-350 | gab | 1,00 |
| 14 | Pāreja nerūs.tērauds ar flanci | gab | 1,00 |
| 15 | Taisnstūra gaisa vads 1400x550 Zn | m | 8,00 |
| 16 | Taisnstūra gaisa vads 1400x550 Zn pacēlums | m | 0,50 |
| 17 | Taisnstūra līkums 90gr. 1400x550 Zn pacēlums | gab | 1,00 |
| 18 | Jumta izv. kārba jumtiņš, iestrāde PE 950x650 | gab | 2,00 |
| 19 | Montāžas materiāli, stipr. elementi | kompl | 1,00 |
| 20 | Sastatnes montāža, demontāža h-7m | dien. | 4,00 |

**Kopējās piezīmes: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Par uzņēmumu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Papildus pakalpojumi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**