***PIEDĀVĀJUMS NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***(Iesniegts \_\_\_\_/ \_\_\_\_/ 2017)***

**Tirgus izpēte par ekrānu un projektoru kalibratora i1Basic Pro 2.**

**piegādei**

Līgums līdz 31/03/2017.
Iesniegt cenas **€ bez PVN.**

**X-Rite eXact Standard specifikācija**

|  |  |
| --- | --- |
| **Apraksts:** | Ekrānu un projektoru kalibrators i1Basic Pro 2.Paredzēts izmantot profesionālai ICC profilu veidošanai, to pieslēdzot pie atbilstošām programmatūrām, piemēram, Heidelberg Prinect Color Toolbox. |
| **Mērīšanas ģeometrija:** | 45°/0° ring illumination optics, ISO 13655:2009 |
| **Gaismas avots:** | X Gas filled tungsten (illuminant type A) un UV LED. |
| **Mērījumu standarti:** | ISO 13655:2009, M1 part 1 and simultaneous M0, M2 and M3  |
| **Kalibrēšana:** | Manuāla uz keramiskās uz keramiska Baltā etalona |
|  |
| **Mērlauku (patch) izmērs:** | Minimālais mērlauka izmērs skenējot: 7 x 10 mm (platums x augstums) ar lineālu un 10 x 10 mm (platums x augstums) bez lineāla. |

**Spektrālais diapazons:** 380 ... 730 nm ar 10 nm soli

**Komplektā ietilpst:** i1Pro 2 spektrofotometrs (mērierīce), kalibrēšanas Baltā etalons, “galva” apkārtējās gaismas mērīšanai, monitor turētājs, pozicionēšanas “mērķis”, skenēšanas lineāls, USB kabelis, i1Profiler v1.x software for monitors, projectors, scanners and RGB printers, ColorChecker Camera Calibration software, PANTONE Color Manager software, ColorChecker Classic target [mini], ColorChecker Proof target and soft-sided storage case. Free ColorTRUE mobile app download from iTunes® App Store.

**Kopējās piezīmes: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Par uzņēmumu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Papildus pakalpojumi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**