1. **Pielikums Nr.3**
2. Iepirkuma ar id.Nr. RVT 2015/32 nolikumam

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

1. **Vispārīgie noteikumi.**
	1. Ja tehniskajā specifikācijā (visām daļām) norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību. Iekārtu un aprīkojuma svars un gabarītu izmēriem ir pieļaujama novirze +/- 5%, bet tas neattiecas uz jau norādītām piegādājamo preču parametru amplitūdām.
	2. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma daļas apjomu.

|  |
| --- |
| **1. daļa – Metināšanas gāzu rekuperācijas sistēmas, ventilācijas iekārtu (Metināšanas gāzu rekuperācijas sistēma CPV kods:** [**42520000-7**](http://www.iub.gov.lv/iubcpv/parent/5433/clasif/main/)**; CPV koda nosaukums: Ventilācijas iekārtas) piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas apkalpošana** |
| **N.p.k** | **Nosaukums** | **Skaits, gab./****komplekts** | **Tehniskā specifikācija** |
| **1.**  | **Metināšanas gāzu rekuperācijas sistēma** |
| 1.1. | Metināšanas gāzu rekuperācijas sistēma 10 darba galdiem (ar montāžu) | 1 kompl. | 1. Metināšanas gāzu rekuperācijas iekārta (ar filtriem un elektrisko sildītāju):
* ražība, m3/h ne mazāk kā 4600
* motora jauda kopējā, kW ne mazāk kā 3 kW
* sildītāja jauda kopējā, kW ne mazāk kā 10.5 kW
* efektivitāte, % ne mazāk kā 56%
* trokšņu līmenis izejā, 3m attālumā, dB (A) ne vairāk kā 70
* aizsardzības klase ne zemāk par IP44
* svars, kg ne vairāk par 300;
1. gāzu nosūcējcaurules virs katras darba vietas ar apgaismojumu (diametrs – 125 mm, garums – 2000 mm) - 10gab.;
2. kronšteins gāzu nosūcējcauruļu stiprināšanai pie sienas - 10gab.;
3. ventilācijas caurules un piederumi;
4. Ventilators kopējai ventilācijas sistēmai (kanāla tipa)
* barošanas spriegums, V230
* aizsardzības klase ne mazāk kā IP44
* ražība, m3/h ne mazāk kā 1500
* apgriezienu regulācijas iespēja - Jā
* trokšņu līmenis, dB (A) ne lielāks kā 39
* pievienošanas diametrs, 315 mm
* svars, kg , ne lielāk kā 25;
1. Ventilācijas caurule (diametrs – 315 mm) ar deflektoriem un griestu stiprinājumiem.
 |
| **Citas prasības:** | 1. Garantijas laiks 24 mēneši.
2. CE atbilstības deklarācija visām elektroiekārtām atbilstoši 2000.gada 30.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.187 „Iekārtu elektrodrošības noteikumi” prasībām.
3. Pasūtītāja personāla apmācības – 4 h vismaz 2 cilvēkiem.
4. Nepieciešama iekārtu lietošanas instrukcija – latviešu, krievu vai angļu valodā.
 |

|  |
| --- |
| **2. daļa – Metināšanas gāzu padeves sistēmas (Metināšanas gāzu padeves sistēma CPV kods:** [**42662000-4**](http://www.iub.gov.lv/iubcpv/parent/5484/clasif/main/)**; CPV koda nosaukums: Metināšanas aprīkojums**) **piegāde, uzstādīšana, personāla apmācība un garantijas apkalpošana** |
| **N.p.k** | **Nosaukums** | **Skaits, gab./****komplekts** | **Tehniskā specifikācija** |
| **1.**  | **Metināšanas gāzu padeves sistēma** |
| 1.1. | Metināšanas gāzu (argons un argona maisījums) padeves sistēma (ar montāžu) | 1 kompl. | 1. skapis metāliskais gāzes baloniem (4 x 10 m3) – 1 gab.;2. reduktors gāzes baloniem Pieeja = 200 bar / Pizeja= 10 bar(Ar/Mix) – 2 gab.;3. gāzes maģistrāle (diametrs – 12 mm) ar ventiļiem katrai darba vietai – 10 gab.;4. gāzes plūsmas mērītājs ar regulatoru (0 – 25 l/min) – 10 gab. |
| **Citas prasības:** | 1. Garantijas laiks 24 mēneši.
2. CE atbilstības deklarācija visām elektroiekārtām atbilstoši 2000.gada 30.maija Ministru kabineta noteikumu Nr.187 „Iekārtu elektrodrošības noteikumi” prasībām.
3. Pasūtītāja personāla apmācības – 4 h vismaz 2 cilvēkiem.
4. Nepieciešama iekārtu lietošanas instrukcija – latviešu, krievu vai angļu valodā.
 |