***PIEDĀVĀJUMS NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***(Iesniegts \_\_\_\_/ \_\_\_\_/ 2019)***

***Darba aizsardzības līdzekļu un ugunsdzēsības inventāra piegāde***

Iesniegt cenas **€ bez PVN.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Preces nosaukums** | **Summa par vienu vienību ar PVN €** | **Piezīmes** |
| ***Darba aizsardzības līdzekļi*** | | | |
| 1 | Klasisks puskombinezons ar lencēm.  Ļoti ērts valkāšanai. Kabatas: divas sānu, divas krūšu, viena paredzēta instrumentiem. Materiāls - 100% k.v. Sanfor®. |  |  |
| 2 | Virsjaka. Īsa darba jaka. Klasisks modelis ar divām krūšu kabatām, ar pogu aizdari un divām apakškabatām. Materiāls - 100% k.v. SANFOR®. |  |  |
| 3 | Puszābaki S3 SRC.  Ādas puszābaki S3. Purngala aizsardzība. Apavu virsdaļa apstrādāta pret mitruma piekļūšanu. Eļļas un benzīna izturīga, antistatiska, neslīdoša zole no PU2D. Atbilst LVS EN 20345 standartu prasībām. |  |  |
| 4 | Aizsargbrilles.  Aizsargbrilles no caurspīdīga polikarbonāta. Atbilst LVS EN 166 standartu prasībām. |  |  |
| 5 | Metinatāju vairogs Optrel B130.  Metinātāju aizsargmaska optrel® B 130 Maska izgatavota no augsti kvalitatīva viegla termoplastika. Maskai ir īpaši liels un ērts paceļamais ekrāns, kas sniedz papildus komfortu darbiem metināšnaas starplaikos, aizsargstikla izmērs 105x50mm. Stikliņa tonēšanas pakāpe - DIN 11. Atbilst LVS EN 169 standartu prasībām. |  |  |
| 6 | Halāts PP |  |  |
| 7 | Cimdi Vygen Plus.  Cimdi no PVC materiāla ar adītu oderi. Darbiem ar sārmiem un skābēm. Garums 350 mm. |  |  |
| 8 | Ādas darba cimdi.  Kombinētie cimdi ar mēbeļādu. |  |  |
| 9 | Cimdi gumijas.  Cimdi no lateksa. Perfekti piemēroti darbiem laboratorijās, pārtikas apstrādē, saimniecībā. Plāna un mīksta k/v kārta. Biezums 0.40 mm. Garums 305 mm. |  |  |
| 10 | Cimdi trikotāžas.  Adīti cimdi no kok+B25vilnas. |  |  |
| 11 | Ziemas cimdi L-2.  Cimdi no ādas ar silto oderi |  |  |
| 12 | Vienpusēji punktoti cimdi.  Adīti cimdi ar PVC punktojumu. |  |  |
| 13 | Cimdi ar nitrīla segumu.  Adīti bezšuvju, pieguļoši cimdi, nitrila pārsegums uz neilona pamata nodrošina īpašu izturību un komfortu darba laikā. |  |  |
| 14 | Respirators P1D.  Respirators P1D. Nodrošina aizsardzību pret netoksiskām, cietām daļiņām. Atbilst LVS EN 149 standartu prasībām. |  |  |
| 15 | Moldex 7000 sērijas EasyLock® maska.  Īpaši viegla 7000 sērijas pusmaska ar jaunās paaudzes filtru pievienošanas sistēmu EasyLock®, pateicoties tai NAV NEPIECIEŠAMI ADAPTERI VAI SPECIĀLAS FILTRU SAVIENOŠANAS DETAĻAS. Iespējams kompektēt gāzes filtrus un putekļu filtrus kopā, kā arī lietot tikai ar putekļu filtriem vai tikai gāzes filtriem. PVC free. Atbilst LVS EN 140 standartu prasībām. |  |  |
| 16 | Filtrs P1 R Moldex EasyLock®.  Putekļu filtrs P1 R , pasargā no netoksiskiem putekļiem un miglas. Gofrēta materiāla tehnoloģija filtrā veicina zemu elpošanas pretestību un augtāku attīrīta gaisa caurlaidību. Atbilst LVS EN 143 standartu prasībām. |  |  |
| 17 | Filtrs P2 R Moldex EasyLock®.  Putekļu filtrs P2 R, pasargā no smalkiem un/vai toksiskiem putekļiem, metāla dūmiem un miglas. Gofrēta materiāla tehnoloģija filtrā veicina zemu elpošanas pretestību un augtāku attīrīta gaisa caurlaidību. Atbilst LVS EN 143 standartu prasībām. |  |  |
| 18 | Filtrs A1 Moldex EasyLock®. A1 filtrs nodrošina aizsardzību pret organiskām gāzēm un tvaikiem. Pateicoties jaunās paaudzes filtru pievienošanas sistēmai EasyLock®, NAV NEPIECIEŠAMI ADAPTERI VAI SPECIĀLAS FILTRU SAVIENOŠANAS DETAĻAS. Atbilst LVS EN 141 standartu prasībām. |  |  |
| 19 | Filtrs A1B1E1K1 Moldex EasyLock®.  Filtrs A1B1E1K1 nodrošina aizsardzību pret organiskām un neorganiskām gāzēm un tvaikiem, sēra dioksīdiem, amonjaku un amīniem. Pateicoties jaunās paaudzes filtru pievienošanas sistēmai EasyLock®, NAV NEPIECIEŠAMI ADAPTERI VAI SPECIĀLAS FILTRU SAVIENOŠANAS DETAĻAS. Atbilst LVS EN 14387 standartu prasībām. |  |  |
| 20 | Ausu ieliktņi Spark Plugs.  Ausu ieliktņi Spark Plugs no poliuretāna Nodrošina lielisku aizsardzību. Vidējās aizsardzības faktors SNR - 35 dB. Atbilst LVS EN 352-2 standartu prasībām. |  |  |
| 21 | Austiņas Max 400.  Vidējās aizsardzības faktors SNR - 25 dB. Svars 188 gr. Atbilst LVS EN 352-1 standartu prasībām. |  |  |
| 22 | Aizlieguma zīmes. 150mm |  |  |
| 23 | Brīdinājuma zīmes. 150mm |  |  |
| 24 | Rīkojuma zīmes. 150mm |  |  |
| 25 | Pirmās palīdzības zīme. 150mm |  |  |
| 26 | Ugunsdrošības zīmes. 150mm |  |  |
| 27 | Ķivere EVO 2.  Sešu punktu stiprinājumu ķivere EVO 2 bez ventilācijas, kas nodrošina aizsardzību līdz -30 °C, 440 Vac, MM, Klase 0 1000 Vac. Atbilst LVS EN 397 standartu prasībām. |  |  |
| 28 | Atstarojošās vestes |  |  |
| ***Ugunsdzēsības inventārs*** | | | |
| 29 | Ugunsdzēsības pārklājs somā 120x180 |  |  |
| 30 | Kaste 6 kg ugunsdzēsības aparātam 650x320x250 |  |  |
| 31 | Ugunsdzēsības stobrs (regulējams 3 pozīcijās) diam. 51 mm. BOGDANOV |  |  |
| 32 | Ogļskābās gāzes un un pulvera ugunsdzēsības aparāta turētājs (āķis) |  |  |
| 33 | Ugunsdzēsības aparāts „Ogniochron” GP6, 43A 233B C |  |  |
| 34 | Evakuācijas izejas apgaismojums LED GR-2000, 3-7h |  |  |

***Kā arī pretendents var piegādāt arī citas preces, kuras ir nepieciešamas mācību procesa nodrošināšanai un kuru cena ir vidēji zemāka starp mazumtirdzniecības cenām Latvijas teritorijā.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Informācija par pretendentu | | | |
| Pretendenta nosaukums: |  | | |
| Reģistrācijas numurs: |  | | |
| Juridiskā adrese: |  | | |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Bankas rekvizīti: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Paraksts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Vārds, uzvārds: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ieņemamais amats: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |