***PIEDĀVĀJUMS NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***(Iesniegts \_\_\_\_/ \_\_\_\_/ 2017)***

**Tirgus izpēte par biomasas apkures katlu BioFire 600 BC ar biomasas iekraušanas sistēmu** (Ražotājs „Herz” Austrija) **apkopi**

Līgums līdz 31/12/2017.   
Iesniegt cenas **€ ar PVN.**

**Katlumājas aprīkojuma specifikācija.**

1. Biomasas apkures katli BioFire 600 BC ar biomasas iekraušanas sistēmu (Ražotājs „Herz” Austrija) – 2 kompl.
2. Sadales mezgls ar sešiem apkures lokiem (sūkņi „Grundfos” MAGNA , siltummaiņi „Danfoss” un siltuma skaitītāji „Kamstrup” Ultraflow 54).
3. Akumulācijas tvertnes 3X10m3 un 1X5m3.
4. Degazācijas un sistēmas piebarošanas iekārta ”EDER” un „Olymp”
5. Šķeldas un granulu iekraušanas sistēmas „Herz”

**Prasības pretendentiem.**

1. Ne mazāk par trīs gadu pieredze ar šāda tipa apkures iekārtām.
2. Atsauksmes no vismaz pieciem šāda tipa uzmontēto objektu īpašniekiem.
3. Ražotāja sertifikāts par speciālistu apmācību darbam ar minētajām iekārtām.
4. Spēja dot garantijas uz šīm iekārtām, ne mazāk par 5 gadiem.
5. Rezerves daļu nodrošināšana 24 stundās.
6. Speciālistu ierašanās ne vēlāk par 2 stundām no izsaukuma brīža.
7. Pretendentam obligāta civiltiesiskā apdrošināšana.

**Kopējās piezīmes: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Par uzņēmumu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Papildus pakalpojumi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**