***PIEDĀVĀJUMS NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***(Iesniegts \_\_\_\_/ \_\_\_\_/ 2017)***

**Tirgus izpēte par zāģmateriālu piegādi mācību procesa nodrošināšanai**

Līgums līdz 29/12/2017.
Iesniegt cenas **€ bez PVN.**

**Kvalitātes prasības:**

 1. Zāģmateriāla kvalitāte – atbilstoša 1. – 2. šķirai ar nosacījumu, ka 1. šķirai atbilstoši ir ne mazāk kā 40% no piegādātā materiāla.

 2. Zāģmateriālu mitruma koeficientam jāatbilst 8-10 % robežās.

 3. Piegādes izmaksas jāiekļauj kokmateriālu cenā.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Materiāls** | **Izmērs** | **Krāslava** | **Limbaži** | **Kopā** |
| Priede (apzāģ.) | 4200x50x150 | 12 m3 | 4 m3 | 16 m3 |
| Priede (apzāģ.) | 4200x25x120 | 2 m3 | -- | 2 m3 |
| Osis (neapzāģ.) | 3100x50 | 2 m3 | -- | 2 m3 |
| Ozols(neapzāģ.) | 3100x50 | 3 m3 | -- | 3 m3 |
| Bērzs (apzāģ.) | 3100x50x150 | 1 m3 | 2 m3 | 3 m3 |

**Kopējās piezīmes: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Par uzņēmumu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Papildus pakalpojumi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**