***PIEDĀVĀJUMS NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***(Iesniegts \_\_\_\_/ \_\_\_\_/ 2016)***

**Tirgus izpēte par datortehnikas un to aksesuāru piegādi**

*Līgums līdz 31/12/2016.*

Iesniegt cenas **€ bez PVN.**

1. ***Pretendenta piedāvājums:*** *Iepirkuma saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tehniskā piedāvājumā norādīto vienību izcenojumiem:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Nr.p.k.* | *Preces nosaukums* | *Mērv.* | *Daudz* | *Cena EUR bez PVN* | *Pretendenta piedāvājums* |
| *1.* | *Dators – portatīvais (1)* | *gab.* | *1* |  |  |
| *2.* | *Dators – portatīvais (2)* | *gab.* | *1* |  |  |
| *3.* | *Dators – portatīvais (3)* | *gab.* | *1* |  |  |
| *4.* | *Procesors (1)* | *gab.* | *1* |  |  |
| *5.* | *Procesors (2)* | *gab.* | *1* |  |  |
| *6.* | *Procesors (3)* | *gab.* | *1* |  |  |
| *7.* | *Termo pasta (1)* | *gab.* | *1* |  |  |
| *8.* | *Termo pasta (2)* | *gab.* | *1* |  |  |
| *9.* | *Mātesplate (1)* | *gab.* | *1* |  |  |
| *10.* | *Mātesplate (2)* | *gab.* | *1* |  |  |
| *11.* | *Mātesplate (3)* | *gab.* | *1* |  |  |
| *12.* | *Sistēmas kastes (1)* | *gab.* | *1* |  |  |
| *13.* | *Sistēmas kastes (2)* | *gab.* | *1* |  |  |
| *14.* | *Barošanas bloks (1)* | *gab.* | *1* |  |  |
| *15.* | *Barošanas bloks (2)* | *gab.* | *1* |  |  |
| *16.* | *NB RAM (1)* | *gab.* | *1* |  |  |
| *17.* | *NB RAM (2)* | *gab.* | *1* |  |  |
| *18.* | *Operatīvā atmiņa (1)* | *gab* | *1* |  |  |
| *19.* | *Operatīvā atmiņa (2)* | *gab.* | *1* |  |  |
| *20.* | *Iekšējais cietais disks (1)* | *gab.* | *1* |  |  |
| *21.* | *Iekšējais cietais disks (2)* | *gab* | *1* |  |  |
| *22.* | *Iekšējais cietais disks (3)* | *gab.* | *1* |  |  |
| *23.* | *Iekšējais cietais disks (4)* | *gab.* | *1* |  |  |
| *24.* | *Cietvielu disks (SSD) (1)* | *gab* | *1* |  |  |
| *25.* | *Iekšējā DVD RW iekārta* | *gab* | *1* |  |  |
| *26.* | *Videokarte (1)* | *gab* | *1* |  |  |
| *27.* | *Videokarte (2)* | *gab.* | *1* |  |  |
| *28.* | *Videokarte (3)* | *gab* | *1* |  |  |
| *29.* | *Skaņas karte (1)* | *gab* | *1* |  |  |
| *30.* | *Klaviatūra (1)* | *gab.* | *1* |  |  |
| *31.* | *Klaviatūra (2)* | *gab.* | *1* |  |  |
| *32.* | *Datorpele* | *gab* | *1* |  |  |
| *33.* | *Bezvadu adapteris (1)* | *gab.* | *1* |  |  |
| *34.* | *Bezvadu adapteris (2)* | *gab.* | *1* |  |  |
| *35.* | *Bezvadu klaviatūra ar peli (komplekts)**(1)* | *gab.* | *1* |  |  |
| *36.* | *Bezvadu pele (1)* | *gab* | *1* |  |  |
| *37.* | *Ārējais cietais disks (1)* | *gab.* | *1* |  |  |
| *38.* | *Ārējais cietais disks (2)* | *gab.* | *1* |  |  |
| *39.* | *Skaļrunis (1)* | *gab.* | *1* |  |  |
| *40.* | *Skaļrunis (2)* | *gab.* | *1* |  |  |
| *41.* | *Austiņas (1)* | *gab.* | *1* |  |  |
| *42.* | *Pāreja (SWITCH) (1)* | *gab.* | *1* |  |  |
| *43.* | *Pāreja (SWITCH) (2)* | *gab* | *1* |  |  |
| *44.* | *Pāreja (SWITCH) (3)* | *gab.* | *1* |  |  |
| *45.* | *Pāreja (SWITCH) (4)* | *gab* | *1* |  |  |
| *46.* | *Rūteris (1)* | *gab* | *1* |  |  |
| *47.* | *Rūteris (2)* | *gab* | *1* |  |  |
| *48.* | *Kabelis (1)* | *gab* | *1* |  |  |
| *49.* | *Kabelis (2)* | *gab* | *1* |  |  |
| *50.* | *Kabelis (3)* | *gab* | *1* |  |  |
| *51.* | *Kabelis (4)* | *gab* | *1* |  |  |
| *52.* | *Kabelis (5)* | *gab* | *1* |  |  |
| *53.* | *Kabelis (6)* | *gab* | *1* |  |  |
| *54.* | *Kabelis (7)* | *gab* | *1* |  |  |
| *55.* | *Kabelis (8)* | *gab* | *1* |  |  |
| *56.* | *Kabelis (9)* | *gab* | *1* |  |  |
| *57.* | *Kabelis (10)* | *gab* | *1* |  |  |
| *58.* | *Konektori* | *gab* | *1* |  |  |
| *59.* | *Adapteris* | *gab* | *1* |  |  |
| *60.* | *USB Kabelis (1)* | *gab* | *1* |  |  |
| *61.* | *USB Kabelis (2)* | *gab* | *1* |  |  |
| *62.* | *Matrica (1)* | *gab* | *1* |  |  |
| *63.* | *Matrica (2)* | *gab* | *1* |  |  |
| *64.* | *Zibatmiņa (1)* | *gab* | *1* |  |  |
| *65.* | *Zibatmiņa (2)* | *gab* | *1* |  |  |
| *66.* | *Zibatmiņa (3)* | *gab* | *1* |  |  |
| *67.* | *Monitors (1)* | *gab* | *1* |  |  |
| *68.* | *Monitors (2)* | *gab* | *1* |  |  |
| *69.* | *projektors (1)* | *gab* | *1* |  |  |
| *70.* | *projektors (2)* | *gab* | *1* |  |  |
| *71.* | *Pojekcijas ekrāns (1)* | *gab* | *1* |  |  |
| *72.* | *Projekcijas ekrāns (2)* | *gab* | *1* |  |  |
| *73.* | *Projektora stiprinājums* | *gab* | *1* |  |  |
| *74.* | *Vienkrāsas lāzerprinteris* | *gab* | *1* |  |  |
| *75.* | *Daudzfunkciju lāzerprint.* | *gab* | *1* |  |  |

*٭Kā arī citas preces, kuras attiecas uz datortehniku*

***Vispārīgās prasības tirgus izpētei***

1. *Visām Precēm, kurām standarti noteikti Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētos Eiropas standartos vai Latvijas nacionālos standartos, jāatbilst attiecīgajos standartos noteiktām prasībām.*
2. *Preces nedrīkst būt iepriekš lietotas, tajās nedrīkst būt iebūvētas lietotas vai atjaunotas komponentes.*
3. *Pretendentam jānodrošina piedāvāto materiālu garantija atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kā arī nekvalitatīvo materiālu apmaiņa par saviem līdzekļiem.*
4. *Garantijas prasības:*
   1. *Pretendents nodrošina palīdzības dienestu, kurš pieejams darba dienās no plkst. 9:00 līdz 16:00*
5. *Datortehnika atbilst šādām prasībām:*

*5.1. atbilst Europe CE standarta prasībām vai ekvivalentam.*

*5.2. atbilst TCO 2003 standarta prasībām vai ekvivalentam.*

1. *Maksimālais reakcijas laiks (laiks, kurā piegādātājs atsaucas ar problēmas risinājumu) uz pasūtītāja izsaukumu piegādātajai datortehnikai nav lielāks kā 1 darba diena.*
2. *Garantijas laikā bojājumus novērš ne vēlāk kā 1 darba dienas laikā pēc datortehnikas*

*bojājuma pieteikšanas pasūtītāja telpās Kr.Valdemāra ielā 1c, Rīgā.*

1. *Ja defektu nav iespējams novērst 1 darba dienas laikā pēc izsaukuma, datortehniku uz remonta laiku nomaina ar datortehniku, kas pēc tehniskajiem parametriem ir līdzvērtīga bojātajai.*

*2. Tehniskā specifikācija tirgus izpētei* ***Datortehnikas un to aksesuāru piegāde***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Dators – portatīvais – 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | *Parametri* | *Minimālās tehniskās prasības* | | *Ekrāns* | *15,6” +/- 0,5”* | | *Izšķirtspēja, px* | *Vismaz 1366 x 768 (HD)* | | *Procesors* | *Passmark Performance Test CPU Mark - ne mazāk kā 2400* | | *Procesora Kešatmiņa* | *Vismaz 3 MB* | | *Operatīvā atmiņa* | *Vismaz 2GB DDR3L SDRAM, 1600 MHz SO DIMM* | | *Cietais disks* | *Ne mazāk par 500GB, vismaz 5400 rpm* | | *Video karte* | *Intel HD Graphics 4000 vai labāka* | | *Video izeja* | *HDMI un VGA* | | *Webkamera* | *Integrēta webkamera* | | *Multimedija* | *Stereo skaļruņi* | | *Baterija* | *Vismaz 4 šūnu Litija jonu* | | *Porti* | *Vismaz 2x USB3.0, 1x USB2.0* | | *Bezvadu tīkls* | *Bluetooth, 802.11ac* | | *Pieslēgvietas* | *RJ-45(LAN),  Stereo speakers , microphone* | | *Drošība* | *Kenigston security slot* | | *Svars* | *Ne vairāk par 2.4 kg* | | *Grafiskā veiktspēja* | *Pēc G3D Mark (videocardbenchmark.net) vismaz 660 punkti* | | *Garantija* | *Vismaz 3 gadi.* |   *Drošības slēdzis portatīvajam datoram (1) -1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** | | ***Slēdzenes mehānisms*** | *Kombināciju kods* | | ***Savietojamība*** | *Savietojams ar Kenigston security lock pieslēgvietu* | | ***Slēdzenes materiāls*** | *Tērauds* | | ***Garums*** | *2m* |   *Dators – stacionārais – 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | *Parametri* | *Minimālās tehniskās prasības* | | *Procesors* | *Passmark Performance Test CPU Mark - ne mazāk kā 3000* | | *Operatīvā atmiņa* | *vismaz 4GB, DDR3, 1333MHz* | | *Cietais disks* | *Vismaz 100 GB SSD SATA, vismaz 400MB/s secīgās piekļuves lasīšanas un rakstīšanas ātrums* | | *Disku kontrolieris* | *vismaz SATA III, vismaz divi SATA konektori* | | *Video* | *integrēts centrālajā procesorā vai pamatplatē* | | *Videoprocesora veiktspēja pēc Passmark Performance Test G3D Mark* | *vismaz 250* | | *Audio* | *iebūvēta High Definition (HD) Audio* | | *LAN* | *10/100/1000 Mbits/sec, wake on LAN* | | *Porti* | *USB 2.0 vismaz 4 gab. un USB 3.0 vismaz 2 gab. No visiem USB portiem vismaz 2 priekšējā panelī* | | *Porti paplašināšanai* | *PCI Express x16 vismaz 1 gab.* | | *Porti citi* | *Audio in (3.5mm) un out (3.5mm), Ethernet (RJ-45)* | | *Porti video* | *1 gab. VGA (D-sub 15) vai DVI vai HDMI (vai mini HDMI)* | | *Savietojamība* | *Procesors atbalsta x86 vai x86-64 komandu sistēmu* | | *Barošanas spriegums* | *220V, 50 Hz* | | *Garantija* | *Vismaz 3 gadi.* |   *.*  *Dators – mini – 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | *Parametri* | *Minimālās tehniskās prasības* | | *Procesors* | *Passmark Performance Test CPU Mark - ne mazāk kā 1800* | | *Operatīvā atmiņa* | *vismaz 4GB, DDR3, 1333MHz SO-DIMM* | | *Cietais disks* | *Vismaz 64 GB SSD SATA, vismaz 400MB/s secīgās piekļuves lasīšanas un rakstīšanas ātrums* | | *Disku kontrolieris* | *vismaz SATA III* | | *Video* | *integrēts centrālajā procesorā vai pamatplatē* | | *Videoprocesora veiktspēja pēc Passmark Performance Test G3D Mark* | *vismaz 230* | | *Audio* | *Iebūvēta ALC283 vai High Definition (HD) Audio* | | *LAN* | *10/100/1000 Mbits/sec, wake on LAN* | | *Porti* | *USB 2.0 vismaz 2 gab.* | | *Porti citi* | *Combo mic/headphone jack (3.5mm), Ethernet (RJ-45)* | | *Porti video* | *1 gab. VGA (D-sub 15) vai HDMI (vai mini HDMI)* | | *Savietojamība* | *Procesors atbalsta x86 vai x86-64 komandu sistēmu* | | *Barošanas spriegums* | *220V, 50 Hz* | | *Garantija* | *Vismaz 3 gadi.* |   *Termo pasta (1) – 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** | | *Svars* | *Vismaz 4 g* | | *Konduktivitāte* | *Vismaz 5.6 W/m-K* |   *Multimediju projektors (1) – 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** | | *Attēlveides tehnoloģija* | *DLP vai ekvivalenta* | | *Spilgtums* | *Vismaz 3000 ANSI lumeni* | | *Kontrasts* | *Vismaz 10000:1* | | *Lampas dzīves cikls* | *Vismaz 4500 stundas* | | *Projekcijas attākums* | *No 2,5 m līdz 5 m* | | *Attēla trapeces korekcija:* | *Vismaz vertikāli +/- 300* | | *Svars* | *Ne vairāk kā 5 kg* | | *Saskarne* | *1 x VGA / component video input - 15 pin* *HD D-Sub (HD-15)*  *x HDMI input; 1 x VGA output - 15 pin HD D-Sub (HD-15)* | | *Malu attiecība* | *16:10* | | *Garantija* | *Vismaz 3 gadi.* |   *Tuvās distances multimediju projektors (1) – 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** | | *Attēlveides tehnoloģija* | *DLP vai ekvivalenta* | | *Spilgtums* | *Vismaz 3000 ANSI lumeni* | | *Kontrasts* | *Vismaz 10000:1* | | *Lampas dzīves cikls* | *Vismaz 4500 stundas* | | *Projekcijas attālums* | *No 0,3 m līdz 1,5 m* | | *Attēla trapeces korekcija:* | *Vismaz vertikāli +/- 300* | | *Skaļrunis* | *Vismaz 2 vati* | | *Svars* | *Ne vairāk kā 5 kg* | | *Saskarne* | *1 x VGA / component video input - 15 pin HD D-Sub (HD-15)*  *1 x HDMI input*  *1 x VGA output - 15 pin HD D-Sub (HD-15)*  *1 x audio line-in - mini-phone stereo 3.5 mm* | | *Malu attiecība* | *16:10* | | *Garantija* | *Vismaz 3 gadi.* | |  |  |   *Attēla sadalītājs (1) - 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** | | ***Savienojuma veids*** | *VGA* | | ***Video ieeja*** | *1 x HDSUB15/female* | | ***Video izeja*** | *Vismaz 2 x HDSUB15/female* | | ***Maksimālā izšķirtspēja*** | *Vismaz 2048 x 1536* | | ***Plug and play*** | *obligāti* | | ***Signāla raidīšanas attālums*** | *Vismaz 35m* | | ***Garantija*** | *Vismaz 2 gadi* |   *Attēla pārslēdzējs (1) - 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** | | ***Savienojuma veids*** | *VGA* | | ***Video ieeja*** | *Vismaz 2 x HDSUB15/female* | | ***Video izeja*** | *1 x HDSUB15/female* | | ***Optimālā izšķirtspēja*** | *Vismaz 1920 x 1080* | | ***Plug and play*** | *obligāti* | | ***Ieejas porta atlase*** | *Ar pogu* | | ***LED indikācija*** | *Obligāti* | | ***Signāla raidīšanas attālums*** | *Vismaz 35m* | | ***Garantija*** | *Vismaz 2 gadi* |   *Attēla pārslēdzējs (2) - 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** | | ***Savienojuma veids*** | *HDMI* | | ***Video ieeja*** | *Vismaz 2 x HDMI* | | ***Video izeja*** | *1 x HDMI* | | ***Optimālā izšķirtspēja*** | *Vismaz 1920 x 1080* | | ***Plug and play*** | *obligāti* | | ***Ieejas porta atlase*** | *Ar pogu* | | ***Garantija*** | *Vismaz 2 gadi* |   *Tīkla komutators (SWITCH) (1) – 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** | | *MAC adrešu tabulas izmērs :* | *Vismaz 1000* | | *Slēdža tips* | *Nepārvaldīts (unmanaged)* | | *Komutācijas ietilpība* | *Vismaz 1 Gbit/s* | | *Porti :* | *Vismaz 5* | | *Atbalstītie standarti :* | *IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x* | | *Savietojamība :* | *1000 Base-T (RJ-45)* | | *Ārējā barošanas bloka stiprums :* | *50/60 Hz* | | *Garantija :* | *Vismaz 1 gads* |   *Tīkla komutators (SWITCH) (2) – 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** | | *MAC adrešu tabulas izmērs :* | *Vismaz 1000* | | *Slēdža tips* | | *Nepārvaldīts (unmanaged)* | | *Komutācijas ietilpība* | | *Vismaz 1 Gbit/s* | | *Porti :* | *Vismaz 8* | | *Atbalstītie standarti :* | *IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x* | | *Savietojamība :* | *8 x 100 Base-TX (RJ-45)* | | *Ārējā barošanas bloka stiprums :* | *50/60 Hz* | | *Garantija :* | *Vismaz 1 gads* |   *Tīkla komutators (SWITCH) (3) – 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** | | *MAC adrešu tabulas izmērs :* | *Vismaz 1000* | | *Slēdža tips* | *Nepārvaldīts (unmanaged)* | | *Komutācijas ietilpība* | *Vismaz 10 Gbit/s* | | *Porti:* | *Vismaz 16* | | *Atbalstītie standarti :* | *IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x* | | *Savietojamība :* | *16 x 1000 Base-T (RJ-45)* | | *Ārējā barošanas bloka stiprums :* | *50/60 Hz* | | *Stiprinājumi:* | *Montējams 19" skapī, aizņem 1U* | | *Garantija :* | *Vismaz 1 gads* |   *Tīkla komutators (SWITCH) (4) – 1 gab.*   |  |  |  | | --- | --- | --- | | ***Parametri*** | | ***Minimālās tehniskās prasības*** | | *MAC adrešu tabulas izmērs :* | | *Vismaz 1000* | | *Slēdža tips* | *Vadīts (managed)* | | *Komutācijas ietilpība* | *Vismaz 10 Gbit/s* | | *Porti :* | | *Vismaz 24* | | *Atbalstītie standarti :* | | *IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x* | | *Savietojamība :* | | *24 x 1000 Base-T (RJ-45)* | | *Ārējā barošanas bloka stiprums :* | | *50/60 Hz* | | *Stiprinājumi:* | | *Montējams 19" skapī, aizņem 1U* | | *Garantija :* | | *Vismaz 1 gads* |   *Skaļrunis (1) – 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** | | *Krāsa :* | *Melna* | | *Frekvence:* | *35 Hz ~ 20 kHz* | | *Skaņas regulēšana:* | *Integrēta* | | *Pieslēgvieta :* | *2 x RCA In*  *2 x RCA Out* | | *Garantija:* | *2 gadi* | | *Jauda :* | *40 Watt RMS (2 channel + subwoofer)* |   *Cietvielu disks (SSD) (1) – 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** | | *Atmiņa* | *Vismaz 120 GB* | | *Izmērs* | *2.5"* | | *Atbalsta* | *Shock resistant, TRIM support, SandForce Driven , S.M.A.R.T.* | | *Saskarne* | *SATA 6Gb/s* | | *Garantija* | *Vismaz 3 gadi* |   *Konektori (1) - 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** | | ***Veids*** | *RJ45* | | ***Komplektā*** | *100 gab.* |   *Kabelis (1) 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** | | ***Veids*** | *Cat5e, UTP, RJ45* | | ***Garums*** | *305m* |   *Kabelis (2) - 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** | | ***Savienojums*** | *VGA* | | ***Garums*** | *Ne mazāk kā 15 m* |   *Kabelis (3) - 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** | | ***Savienojums*** | *HDMI* | | ***Garums*** | *Ne mazāk kā 16 m* |   *Kabelis (4) - 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** | | ***Veids*** | *Cat5e, UTP, RJ45* | | ***Garums*** | *1m* |   *Kabelis (5) - 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** | | ***Veids*** | *Cat5e, UTP, RJ45* | | ***Garums*** | *2m* |   *USB Kabelis (1) - 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** | | ***Saskarne 1*** | *USB type A male* | | ***Saskarne 2*** | *B type male* | | ***Garums*** | *Vismaz 5m* |   *USB Kabelis (2) - 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** | | ***Saskarne 1*** | *USB type A male* | | ***Saskarne 2*** | *A type female* | | ***Garums*** | *Vismaz 2m* |   *Matrica (1) – 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** | | *Tips* | *CD-RW* | | *Atmiņa* | *Vismaz 700 MB* |   *Matrica (2) – 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** | | *Tips* | *DVD-RW* | | *Atmiņa* | *Vismaz 4,7 GB* |   *Zibatmiņa (1) – 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** | | *Tips* | *USB 3.0* | | *Atmiņa* | *Vismaz 8 GB* | | *Garantija* | *Vismaz 5 gadi* |   *Zibatmiņa (2) – 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** | | *Tips* | *USB 3.0* | | *Atmiņa* | *Vismaz 16 GB* | | *Garantija* | *Vismaz 5 gadi* |   *Zibatmiņa (3) – 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** | | *Tips* | *USB 3.0* | | *Atmiņa* | *Vismaz 64 GB* | | *Garantija* | *Vismaz 5 gadi* |   *Barošanas bloks (1) – 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** | | *Jaudas kapacitāte* | *Vismaz 350 vati* | | *Saskarne* | *Vismaz: 1 x power 24 pin ATX with detachable 4 pin section 1 x power 4 pin ATX12V connector 3 x 15 pin Serial ATA power 2 x 4 PIN internal power 1 x 4 PIN mini-power connector* | | *Vetilators* | *Vismaz 120mm* | | *80 plus sertifikāts* | *80 PLUS* | | *Garantija* | *Vismaz 2 gadi* |   *Barošanas bloks (2) – 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** | | *Jaudas kapacitāte* | *Vismaz 500 vati* | | *Saskarne* | *Vismaz:1 x power 24 pin ATX with detachable 4 pin section;1 x power 4 pin ATX12V connector; 1 x 8 pin PCI Express power with detachable 2 pin section; 2 x 4 PIN internal power; 1 x 4 PIN mini-power connector; 3 x 15 pin Serial ATA power* | | *Vetilators* | *Vismaz 120mm* | | *80 plus sertifikāts* | *80 PLUS* | | *Garantija* | *Vismaz 2 gadi* |   *Austiņas (1) – 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** | | *Svars :* | *Ne vairāk kā 77g* | | *Krāsa :* | *Melna* | | *Iebūvēts mikrofons :* | *Ir* | | *Frekvences atbilde austiņām :* | *20 - 20000 Hz* | | *Frekvences atbilde mikrofonam :* | *100 - 10000 Hz* | | *Austiņu vada garums vismaz :* | *2,5m* | | *Garantija:* | *Vismaz 1 gads* |   *Mātesplate (1) – 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** | | *Mātesplates izmērs* | *micro ATX* | | *Atbalsta* | *LGA1150* | | *Maksimālā RAM atmiņa* | *Vismaz 16 GB DDR3* | | *Saskarne* | *1 x PS/2 keyboard; 4 x USB 2.0; 2 x USB 3.0; 1 x LAN (Gigabit Ethernet); 1 x VGA; 1 x PS/2 mouse; 1 x audio line-out - mini-jack; 1 x audio line-in - mini-jack; 1 x microphone - mini-jack; 1 x HDMI* | | *Izmēri (WxD)* | *Ne vairāk kā 22.6 cm x 17.3 cm* |   *NB RAM (1) – 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** | | *Mikroshēmu organizācija* | *X16* | | *Atmiņas apjoms* | *Vismaz 2 GB* | | *Operatīvās atmiņas tips* | *DDR3* | | *Operatīvās atmiņas taktātrums* | *1600 MHz* | | *Operatīvās atmiņas tips* | *204-pin SO-DIMM* | | *Kļūdu indikācija* | *Non-ECC* | | *CAS latentums* | *11* | | *Atmiņas spriegums* | *1,5V* | | *Patēriņa jauda* | *Ne vairāk pa 1,17 W* |   *NB RAM (2) – 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** | | *Mikroshēmu organizācija* | *X8* | | *Atmiņas apjoms* | *Vismaz 4 GB* | | *Operatīvās atmiņas tips* | *DDR3* | | *Operatīvās atmiņas taktātrums* | *1600 MHz* | | *Operatīvās atmiņas tips* | *204-pin SO-DIMM* | | *Kļūdu indikācija* | *Non-ECC* | | *CAS latentums* | *11* | | *Atmiņas spriegums* | *1,5V* | | *Patēriņa jauda* | *Ne vairāk pa 2,1 W* |   *Operatīvā atmiņa (1) – 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** | | *Mikroshēmu organizācija* | *X16* | | *Atmiņas apjoms* | *Vismaz 2 GB* | | *Operatīvās atmiņas tips* | *DDR3* | | *Operatīvās atmiņas taktātrums* | *1600 MHz* | | *Operatīvās atmiņas tips* | *240-pin DIMM* | | *Kļūdu indikācija* | *Non-ECC* | | *CAS latentums* | *11* | | *Atmiņas spriegums* | *1,5V* | | *Pateriņa jauda* | *Ne vairāk pa 1,17 W* |   *Operatīvā atmiņa (2) – 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** | | *Mikroshēmu organizācija* | *X8* | | *Atmiņas apjoms* | *Vismaz 4 GB* | | *Operatīvās atmiņas tips* | *DDR3* | | *Operatīvās atmiņas taktātrums* | *1600 MHz* | | *Operatīvās atmiņas tips* | *240-pin DIMM* | | *Kļūdu indikācija* | *Non-ECC* | | *CAS latentums* | *11* | | *Atmiņas spriegums* | *1.5V* | | *Moduļa konfigurācija* | *512M x 64-bit* |   *Iekšējais cietais disks (1) – 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** | | *Cietā diska interfeiss* | *SATA III* | | *Cietā diska ietilpība* | *Vismaz 1000 GB* | | *Cietā diska izmērs* | *8,89 cm (3.5")* | | *Cietā diska rotācijas ātrums* | *Vismaz 7200 RPM* | | *Diskierīce, buferatmiņa* | *Vismaz 64MB* | | *Diskierīces gatavības laiks* | *8,5s* | | *Datu pārsūtīšanas ātrums* | *Ne mazāk pa 4,69 Gbit/s* | | *Lasīšanas meklēšana* | *Mazāk pa 8,5 ms* | | *Rakstīšanas meklēšana* | *Mazāk pa 9,5 ms* | | *Strādāšanas jauda* | *Ne vairāk par 5,9 W* |   *Iekšējais cietais disks (2) – 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** | | *Cietā diska interfeiss* | *SATA III* | | *Cietā diska ietilpība* | *Vismaz 2000 GB* | | *Cietā diska izmērs* | *8,89 cm (3.5")* | | *Cietā diska rotācijas ātrums* | *Vismaz 7200 RPM* | | *Diskierīce, buferatmiņa* | *Vismaz 64MB* | | *Diskierīces gatavības laiks* | *8,5s* | | *Datu pārsūtīšanas ātrums* | *Ne mazāk pa 4,69 Gbit/s* | | *Lasīšanas meklēšana* | *Mazāk pa 8,5 ms* | | *Rakstīšanas meklēšana* | *Mazāk pa 9,5 ms* | | *Strādāšanas jauda* | *Ne vairāk par 8 W* |   *Iekšējais cietais disks (3) – 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** | | *Cietā diska interfeiss* | *SATA III* | | *Cietā diska ietilpība* | *Vismaz 500 GB* | | *Cietā diska izmērs* | *6.35 cm (2.5")* | | *Cietā diska rotācijas ātrums* | *Vismaz 7200 RPM* | | *Diskierīce, buferatmiņa* | *Vismaz 16MB* | | *Datu pārsūtīšanas ātrums* | *Ne mazāk pa 4,69 Gbit/s* | | *Strādāšanas jauda* | *Ne vairāk par 1,75 W* |   *Iekšējais cietais disks (4) – 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** | | *Cietā diska interfeiss* | *SATA III* | | *Cietā diska ietilpība* | *Vismaz 1000 GB* | | *Cietā diska izmērs* | *6.35 cm (2.5")* | | *Cietā diska rotācijas ātrums* | *Vismaz 5400 RPM* | | *Diskierīce, buferatmiņa* | *Vismaz 16 MB* | | *Datu pārsūtīšanas ātrums* | *Ne mazāk pa 4,69 Gbit/s* | | *Vidējais laiks starp kļūmēm (MTBF)* | *Vismaz 1000000h* | | *Strādāšanas jauda* | *Ne vairāk par 1,4 W* |   *Iekšējā DVD RW iekārta – 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** | | *Atmiņas interfeiss :* | *SATA* | | *Buferatmiņa:* | *Vismaz 2MB* | | *Lasīšanas ātrums vismaz:* | *DVD 16 / CD 48* | | *Rakstīšanas ātrums vismaz :* | *DVD 22 / CD48* | | *Krāsa:* | *Melna* | | *Atļautie diska formāti:* | *CD EXTRA; CD-DA; CD-R; CD-ROM;*  *CD-RW; DVD+R; DVD+R DL; DVD-R*  *DVD-RAM; DVD-RW; PHOTO CD; VCD* |   *Videokarte (1) - 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** | | *Atmiņa* | *Vismaz 2048 MB* | | *Atmiņas joslas platums* | *Vismaz 128 bit* | | *Atmiņas frekvence* | *Vismaz 1600 MHz* | | *Pieslēguma veidi* | *Vismaz:15pin D-sub: 1; DVI: 1* | | *Ekrānu uzturēšanas skaits* | *Vismaz 2* | | *Maksimālā izšķirtspēja* | *Vismaz 2560x1600* | | *Procesora frekvence* | *Vismaz 700 Mhz* |   *Videokarte (2) - 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** | | *Atmiņa* | *Vismaz 1024 MB* | | *Atmiņas joslas platums* | *Vismaz 128 bit* | | *Pieslēguma veidi* | *Vismaz : 15pin D-sub: 1 DVI: 2; HDMI: 1* | | *Ekrānu uzturēšanas skaits* | *Vismaz 2* | | *Atmiņas frekvence* | *Vismaz 5000 MHz* | | *Maksimālā izšķirtspēja* | *Vismaz 2560x1600* | | *Procesora ātrums* | *Vismaz 1100 Mhz* |   *Videokarte (3) – 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** | | *Saskarne* | *PCI Express x16 3.0* | | *Atmiņa* | *Vismaz 6GB GDDR5* | | *Atmiņas joslas platums* | *Vismaz 384 bit* | | *Pieslēguma veidi* | *Vismaz: Display port: 1; DVI: 1; HDMI: 2* | | *Ekrānu uzturēšanas skaits* | *Vismaz 4* | | *Atmiņas frekvence* | *7010 MHz* | | *Procesora frekvence* | *1279 MHz / 1178 MHz (OC Mode)*  *1228 MHz / 1140 MHz (Gaming Mode)*  *1076 MHz / 1000 MHz (Silent Mode)* |   *Skaņas karte (1) – 1 gab.*   |  |  | | --- | --- | | ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** | | *Saskarne* | *PCI Express x1*  *1 x microphone - mini-phone 3.5mm*  *1 x headphones - mini-phone 3.5mm*  *1 x audio line-in - mini-phone 3.5mm*  *1 x speakers (front surround) - mini-phone 3.5mm*  *1 x speakers (center/subwoofer) - mini-phone 3.5mm*  *1 x speakers (rear) - mini-phone 3.5mm*  *1 x speakers (side)/SPDIF output - mini TOSLINK*  *On supplied cable : 1 x SPDIF output - TOSLINK*  *On supplied cable : 1 x headphones - mini-phone 3.5mm*  *On supplied cable : 1 x microphone - mini-phone 3.5mm*  *1 x audio line-in - 4 PIN DIN* | | *Izejas signāls* | *Vismaz 7.1 channel surround* | | *DAC izšķirtspēja* | *Vismaz 24-bit* | | *Frequency Response* | *Vismaza 10 - 48000 Hz* | | *Atbalsta* | *Built-in amplifier, gold plated connectors, ROG Command Technology, Hyper Grounding Technology, illuminated connectors, Smart Volume Normalizer, Xear Surround Headphone, Magic Voice, FlexBass* | | *Audio* | *Atskaņošana : 24-bit 192 kHz; Ierakstīšana : 24-bit 192 kHz;* | |  |  |  |  |  |

*Klaviatūra (1) - 1 gab.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** |
| *Savienojums* | *USB* |
| *Iespējas* | *Izlaistījuma izturīga, izliekts atstarpēšanas taustiņš.* |
| *Krāsa* | *Melna* |
| *Valoda* | *qweerty* |
| *Garantija* | *Vismaz 3 gadi* |

*Klaviatūra (2) - 1 gab.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** |
| *Savienojums* | *USB* |
| *Iespējas* | *Vismaz 6 gumijas paliktņi* |
| *Krāsa* | *Melna* |
| *Valoda* | *qweerty* |
| *Savietojamība* | *Savietojams ar XPS 720 H2C* |

*Datorpele – 1 gab.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** |
| *Krāsa* | *Melna* |
| *Kustības sensors* | *Optiskā* |
| *Kustības izšķirtspēja:* | *Vismaz 800 dpi* |
| *Vada garums :* | *Vismaz 1,8m* |
| *Pieslēgvieta:* | *USB* |
| *Pogas :* | *Vismaz 3(2+1 skrullis)* |
| *Garantija:* | *Vismaz 3 gadi* |

*Bezvadu adapteris (1) – 1 gab.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** |
| *Interfeiss :* | *USB 2.0* |
| *Antenas tips:* | *Uz iekārtas* |
| *Signāla stiprums :* | *Vismaz 300Mbps* |
| *Tīkla standarti:* | *Vismaz IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b* |
| *Frekvence :* | *Vismaz 2.4 Ghz* |
| *Bezvadu drošība:* | *Vismaz 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK atbalsts* |
| *Garantija:* | *Vismaz 2 gadi* |

*Bezvadu adapteris (2) – 1 gab.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** |
| *Interfeiss :* | *PCI-E* |
| *Signāla stiprums :* | *Vismaz 300Mbps* |
| *Tīkla standarti:* | *Vismaz IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n* |
| *Frekvence :* | *Vismaz 2.4 Ghz* |
| *Bezvadu drošība:* | *Vismaz 64/128-bit WEP; WPA-PSK / WPA2-PSK WPA / WPA2* |
| *Sertifikāti :* | *Vismaz CE, FCC, IC, RoHS* |
| *Garantija:* | *Vismaz 2 gadi* |

*Bezvadu klaviatūra ar peli (komplekts)**(1) – 1 gab.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** |
| *Signāla stiprums* | *Vismaz**2.4 GHz* |
| *Klaviatūras valoda:* | *qwerty* |
| *Krāsa :* | *Melna* |
| *Pelītes kustības izšķirtspējā :* | *Vismaz 800dpi* |
| *Garantija:* | *Vismaz 2 gadi* |

*Bezvadu pele (1) – 1 gab.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** |
| *Svars:* | *Ne vairāk par 60g* |
| *Signāla stiprums:* | *2.4GHz* |
| *Kustības sensors:* | *Lāzers* |
| *Kustības izšķirtspēja:* | *Vismaz 1600 dpi* |
| *Pieslēgvieta:* | *USB* |
| *Baterijas tips:* | *AAA* |
| *Krāsa:* | *Melna* |
| *Garantija:* | *Vismaz 2 gadi* |

*Ārējais cietasi disks (1) – 1 gab.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** |
| *Kapacitāte:* | *Vismaz 500GB* |
| *Pieslēgvieta:* | *USB 2.0 un USB 3.0* |
| *Cietā diska lielums:* | *2.5”* |
| *Krāsa:* | *Melna* |
| *RPM :* | *Vismaz 5400rpm* |
| *Svars :* | *Ne vairāk par 500g* |
| *Garantija:* | *Vismaz 3 gadi* |

*Ārējais cietais disks (2) – 1 gab.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** |
| *Kapacitāte:* | *Vismaz 1000GB* |
| *Pieslēgvieta:* | *USB 3.0* |
| *Cietā diska lielums:* | *2.5”* |
| *Krāsa:* | *Melna* |
| *RPM :* | *Vismaz 5400rpm* |
| *Svars :* | *Ne vairāk par 500g* |
| *Garantija:* | *Vismaz 3 gadi* |

*Rūteris (1) - 1 gab.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** |
| ***Interfeiss*** | *4 10/100Mbps LAN porti*  *1 10/100Mbps WAN ports*  *Wireless On/Off poga,WPS/Reset poga*  *3\*5dBi noņemama Antena (RP-SMA)* |
| ***Sertifikāti*** | *CE, FCC, RoHS* |
| ***Atbalsta*** | *Dynamic IP/Static IP/PPPoE/*  *PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)/BigPond* |
| ***Izmēri*** | *Ne vairāk kā 231 x 145 x 36mm* |

*Rūteris (2) - 1 gab.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** |
| ***Interfeiss*** | *4 10/100/1000Mbps LAN Porti*  *1 10/100/1000Mbps WAN Ports*  *1 USB 2.0 Ports*  *WPS/Reset poga*  *Power poga*  *Wi-Fi poga* |
| ***Sertifikāti*** | *CE, FCC, RoHS* |
| ***Atbalsta*** | *Dynamic IP/Static IP/PPPoE/*  *PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access)/BigPond* |
| ***Izmēri*** | *Ne vairāk kā 226 x 143 x 31mm* |

*Monitors (1) – 1 gab.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** |
| *Paneļa izmērs* | *Vismaz 27”* |
| *Apgaismojuma tips* | *LED* |
| *Attēla attiecība* | *16:9* |
| *Izšķirtspēja* | *Vismaz 1920x1080* |
| *Atbildes laiks* | *Ne vairāk kā 5 milisekundes* |
| *Kontrasta attiecība* | *Vismaz 1000:1* |
| *Ekrāna spožums* | *Vismaz 250cd/m2* |
| *Skata leņķis* | *Vismaz 170(H), 160 (V)* |
| *Savienojumi* | *VGA, DVI, Display Port, 2 x USB 2.0* |
| *VESA 100x100* | *Ir* |
| *Ekrāna krāsu palete* | *16,7 miljoni* |
| *Elektrības patēriņš* | *Ne vairāk kā 22W* |
| *Iespējams savērst ekrānu* | *Vismaz no -5 līdz +27 grādu leņķī* |
| *Izmēri* | *Vismaz 639 x 403 x 224 mm* |
| *Garantija* | *Vismaz 3 gadi.* |

*Monitors (2) – 1 gab.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** |
| *Paneļa izmērs* | *Vismaz 23”* |
| *Apgaismojuma tips* | *LED* |
| *Attēla attiecība* | *16:9* |
| *Izšķirtspēja* | *Vismaz 1920x1080* |
| *Atbildes laiks* | *Ne vairāk kā 5 milisekundes* |
| *Kontrasta attiecība* | *Vismaz 1000:1* |
| *Ekrāna spožums* | *Vismaz 250cd/m2* |
| *Skata leņķis* | *Vismaz 170(H), 160 (V)* |
| *Savienojumi* | *VGA, DVI* |
| *VESA 100x100* | *Ir* |
| *Ekrāna krāsu palete* | *16,7 miljoni* |
| *Elektrības patēriņš* | *Ne vairāk kā 17W* |
| *Iespējams savērst ekrānu* | *Vismaz no -5 līdz +20 grādu leņķī* |
| *Vidējais darba mūžs* | *Vismaz 30000 stundas* |
| *Izmēri* | *Vismaz 551 x 420 x 220 mm* |
| *Garantija* | *Vismaz 3 gadi.* |

*Pojekcijas ekrāns (1) – 1 gab.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** |
| *Izmērs* | *Ne mazāk kā 152 cm x 152 cm* |
| *Krāsa* | *Melna* |
| *Gain* | *Vismaz 1.1* |
| *Virsma* | *Matte White* |
| *Redzes leņķis* | *Vismaz 160 grādi* |

*Projekcijas ekrāns (2) – 1 gab.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** |
| *Izmērs* | *Ne mazāk kā 213 cm x 213 cm* |
| *Krāsa* | *Melna* |
| *Gain* | *Vismaz 1.1* |
| *Virsma* | *MaxWhite* |
| *Redzes leņķis* | *Vismaz 160 grādi* |

*Projektora stiprinājums - 1 gab.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** |
| ***Veids*** | *Universāls, stiprināms pie griestiem* |
| ***Svars*** | *Max. 10kg* |
| ***Garums*** | *8-98 cm* |

*Vienkrāsas lāzerprinteris – 1 gab.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** |
| *Pirmās izdrukas ātrums* | *Vismaz 8.5 s* |
| *Procesors* | *Vismaz 400 MHz* |
| *Izmērī ne vairāk par (W x D x H)* | *Ne vairāk 33.1 cm x 21.5 cm x 17.8 cm* |
| *Izšķirtspēja* | *1200 x 1200 dpi* |
| *Svars* | *Ne vairāk par 3.97 kg* |
| *Atbalsta* | *ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm)* |

*Daudzfunkciju lāzerprinteris – 1 gab.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Parametri*** | ***Minimālās tehniskās prasības*** |
| *Pirmās izdrukas ātrums* | *Vismaz 18 s* |
| *Ekrāns* | *Vismaz 3,5”* |
| *Izmērī ne vairāk par (W x D x H)* | *Ne vairāk 43 cm x 48.4 cm x 42.9 cm* |
| *Saskarne* | *1 x USB 2.0 – 4 PIN USB Type B*  *1 x USB host – 4 PIN USB Type A*  *1 x LAN – RJ-45* |
| *Svars* | *Ne vairāk par 26 kg* |
| *Atmiņa* | *Vismaz 256 MB* |
| *Atbalsta* | *ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm)* |

*٭Kā arī citas preces, kuras izmanto datortehnikas vajadzībām.*

*Kopējās piezīmes: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**Par sevi, ieceres: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Papildus pakalpojumi:** ( atlaides citām precēm %, piegādes nosacījumi, apmaksas veids (priekšapmaksa/pēcapmaksa))