***PIEDĀVĀJUMS NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***(Iesniegts \_\_\_\_/ \_\_\_\_/ 2016)***

***Tirgus izpēte par automehānikas virsbūvju remonta un virpošanas materiālu piegāde prakses nodrošināšanai***

Līgums līdz 31 /10 /2016.   
Iesniegt cenas **€ bez PVN**

|  |
| --- |
|  |
| **Nr.** | **Nosaukums** | **Apraksts** | **Mērv.** | **Daudz.** | **Cena € par 1 vien. bez PVN** | **Cena € kopā**  **bez PVN** |
| 1 | Karstais skavotājs plastmasas remontam | 230V 50/60Hz Temperatūras kontrole 3 pozīcijas 230V kabeļi 1,6 m iepakojumā iekļautas 100 dažādas skavas | iepak. | 1 |  |  |
| 2 | Remontkomplekts plastmasas detaļu lodēšanai | 230V 50/60Hz Lodāmurs ar maksimālo uzsildīšanas temperatūru 550C grādos Lodēšanas remontmateriāls 10 gab. Nerūsejošā tērauda siets 250x125 mm 2 gab. Šķēres 1 gab. Dzelzs birste 1 gab. Plastmasas kaste 1 gab. | kopml | 1 |  |  |
| 3 | Pneimatiskais urbis | Max diametrs urbim 13 mm Maksimālais ātrums 800 rpm Jauda 300 W Garums 180 mm Svars 0,9 kg Gaisa padeve 170 l/min 6,2 bar | gb | 1 |  |  |
| 4 | Komplekts mini sander | Komplekts mini sander Ātrums 18000 rpm Jauda 200 W Gaisa patēriņš 171 l/min 6,2 bar Garums 120 mm Plastmasas kaste 1 gab. Svars 0,7 kg 34 dažādi slīpēšanas instrumentu komplekti | kompl | 1 |  |  |
| 5 | Pneimatiskais atloku atzīmēšanas rīks | 5 mm caurumu izsišana Materiāla biezums 0,8-1,2 mm Gaisa patēriņš 7 bar | gb | 1 |  |  |
| 6 | Pneimatiskais pulētājs | 2 pneimatiskas slīpmašīnas ar ātrumu regulēšanas iespējām Ātrums 15000/5500 rpm Gaisa patēriņš 6,3 bar 2 pulēšanas diski 40 smilšpapīru komplekts Ūdens bāzes pulēšanas pasta 1 gab. | kompl. | 1 |  |  |
| 7 | Auto virsbūves defektu koriģētājs ar aprīkojumu | Koriģētājs 400 V, 2 ph, 3800 U2 7,4 V AM 16 A Jauda 2800A Izmērs 225x360x235 mm Svars 25,5 kg Ratiņi ar 19 dažādiem instrumentiem auto virsbūves koriģēšanai | kompl. | 1 |  |  |
| 8 | Hidraulisko cilindru komplekts | Jauda 4 T Komplektā ietilpst 15 palīginstrumenti auto virsbūves koriģēšanai Plastmasas kaste instrumentiem 1 gab. | kompl. | 1 |  |  |
| 9 | Rokas instrumentu un āmuru komplekts baullēšanai | 3 baullēšanas āmuri 1 auto virsbūves koriģēšanas ķepa 3 baullēšanas paliktņi 1 plastikāta āmurs 1 ēvele | kompl. | 1 |  |  |
| 10 | Apvirpošanas labie griežņi | 20x20x140 BK8 vai BKG vai T15K6 | gb | 25 |  |  |
| 11 | Nogriešanas griežņi | 20x20x140 BK8 vai BK6 vai T15K6 | gb | 25 |  |  |
| 12 | centrurbji | diametrs 8mm | gb | 20 |  |  |
| 13 | eļļa darbagaldiem | Marka: I-20A | litri | 20 |  |  |

**Kopējās piezīmes: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Par uzņēmumu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Papildus pakalpojumi: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**