***PIEDĀVĀJUMS NO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***(Iesniegts \_\_\_\_/ \_\_\_\_/ 2019)***

**Tirgus izpēte par moduļveida plauktu piegādi**

Iesniegt cenas **€ bez PVN.**

MODUĻVEIDA PLAUKTU SISTĒMA

* Augstas kvalitātes moduļveida plauktu sistēma;
* Sastāv no pamatsekcijas un papildsekcijām;
* Plauktu sekcijas sastāv no cinkota tērauda statnēm un plauktiem;
* Sekcijas stabilizē un nostiprina regulējami krusteniskie savilcēji.

STATNES

* Statnes kāja izgatavota no cinkota, noslēgta kārbveida profila;
* Statnes kājas aprīkotas ar metāla pēdu ar iespēju nostiprināt pie grīdas;
* Universāls statnes kājas profils ar iespēju uzkabināt monolītus plauktus, sijas riepu glabāšanai, sijas nestandarta izmēra produkcijas glabāšanai, sietveida/režgveida plauktus šķidrumu glabāšanai un atvilktnes;
* Statnes kravnesība ne mazāka kā 3 000 kg;
* Paredzēt līmeņošanas iespējas.

PLAUKTI

* Plaukti tiek uzkabināti uz statnes āķiem, ir izgatavoti no monolītas cinkotas metāla plāksnes, ir bez skrūvēm, sijām, metāla ieklājumiem, āķiem un citiem papildus elementiem;
* Plaukts aprīkots ar perforāciju plaukta sadalītāju izvietošanai;
* Plaukta augstums: 30 mm; +/-5 mm;
* Plauktu, siju un atvilktņu montāža iespējama bez darbarīku palīdzības;
* Plauktu sekcijas iespējams aprīkot ar monolītiem sānu un aizmugures paneļiem, kā arī slēdzamām durvīm;
* Salāgojami plastmasas konteineri atbilstoši plauktu izmēriem;
* Sekcijas iespējams aprīkot ar plauktiem ar nestspēju līdz 400kg;
* Plaukta dziļums: 300 mm; +/- 10 mm;
* Plaukta platums: 994 mm; +/- 10 mm;
* Plaukta nestspēja: 100 kg;
* Paredzēt līmeņošanas iespējas.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Nr.** | **Nosaukums** | **Daudz.** | **Vien.** | **Cena,****EUR/gab.** |
| 1 | AK 3000 statnes uzgalis | 8 | gab. |  |
| 2 | FEL 4 sienas panelis | 5 | gab. |  |
| 3 | FEL 5 sienas panelis | 5 | gab. |  |
| 4 | KV 31013 krusteniskais savilcējs | 1 | gab. |  |
| 5 | LF 211 ZW PP plastm. kont., sarkans | 25 | gab. |  |
| 6 | LF 221 ZW CS PP plastm. kont., zils | 20 | gab. |  |
| 7 | RR 33322 v statne | 4 | gab. |  |
| 8 | ZB 4313 V plaukts, cinkots, 100 kg | 6 | gab. |  |
| 9 | Durvis, stiprinājumi, perfo pan. | 1 | kompl |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  | **KOPĀ** |  |
|  |  |  | PVN |  |
|  |  |  | ar PVN |  |

|  |
| --- |
| Informācija par pretendentu |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Reģistrācijas numurs: |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Tālrunis: |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Bankas rekvizīti: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Paraksts: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Vārds, uzvārds: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Ieņemamais amats: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |